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UPUTE ZA NOSITELJE PRAVA NA ZEMLJIŠTU (VLASNIKE) U POSTUPKU KATASTARSKE IZMJERE

Postupak katastarske izmjere obuhvaća kompletnu geodetsku izmjeru katastarskih čestica i objekata unutar definirane zone obuhvata. 
Izmjerom će se utvrditi stvarni položaj, oblik, površina i način uporabe na katastarskim česticama i objektima te njihov trenutni vlasnik. Iz podataka prikupljenih novom izmjerom izradit će se novi katastarski plan, operat i zemljišna knjiga.

1. ZAŠTO NOVA IZMJERA?
· Različito stanje na terenu, u katastru i u zemljišnoj knjizi
· Dugotrajnost rješavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih postupaka
· Za 70 % teritorija RH, katastarska i zemljišnoknjižna evidencija zasniva se na katastarskoj izmjeri staroj više od 100 godina

2. ŠTO NOSITELJ PRAVA NA ZEMLJIŠTU (VLASNIK) DOBIVA NOVOM IZMJEROM?
· Evidentiranje stvarnog položaja čestice i njezine površine
· Mogućnost besplatne parcelacije ili okrupnjavanja čestica
· Mogućnost razvrgnuća suvlasničkih odnosa te provedba neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjena, kupoprodaja i nasljeđivanja
· Upis neevidentiranih objekata u katastar nekretnina
· Usklađivanje katastarskog i imovinsko – pravnog statusa nekretnine -> porast vrijednosti nekretnine

3. KOJI SE PODACI PRIKUPLJAJU U OKVIRU KATASTARSKE IZMJERE? 
· Podaci o međama i drugim granicama
· Podaci o načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova
· Podaci o površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različite načine
· Podatak o adresi katastarske čestice
· Podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici
· Podaci o nositeljima prava na nekretninama na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige, katastra zemljišta i dr.)

4. KOJE SU OBVEZE VLASNIKA U TIJEKU KATASTARSKE IZMJERE? 
· Trajnim međnim oznakama koje osigurava izvođač radova, obilježiti granice zemljišta na kojem imaju prava vlasništva (omeđivanje) te osigurati pristup izvođačima
· Predočiti podatke o vlasnicima (omjer vlasništva, ime, prezime, adresa, OIB, kontakt telefon)
· Predočiti dozvole za neevidentirane objekte na katastarskoj čestici
· Predočiti dokaze o neevidentiranom vlasništvu, upisanom teretu, služnosti, posebnom pravnom režimu  i sl. 
· U vrijeme naznačeno u pozivu izvođača radova, doći na predmetnu česticu i zajedno sa susjedima pokazati unaprijed dogovorene granice zemljišta, koje se potom geodetski snimaju
· Poslije terenskog dijela izmjere, prema pozivu izvođača na predočavanje elaborata izmjere, donijeti potrebnu dokumentaciju kojom će se dokazati upis u vlastovnicu i teretovnicu te dokumentaciju za osnovanost evidentiranja zgrada u elaborat katastarske izmjere
· Prilikom predočavanja bit će omogućen uvid u podatke prikupljene na terenu, nakon čega se zaprima suglasnost vlasnika ili iskaz o neslaganju s evidentiranim podacima

5. KAKO SE OBILJEŽAVAJU KATASTARSKE ČESTICE?
Izvođač radova ne smije zakonski, a ne može ni tehnički, određivati granice zemljišta. To je isključivo pravo i obveza nositelja prava na zemljištu (vlasnika, ovlaštenika, upravitelja) i njihovih susjeda.
Međna točka je zajedničko vlasništvo vas i vaših susjeda, iz tog razloga, međe treba stabilizirati prema zajedničkom dogovoru svih vlasnika predmetne i susjednih parcela.
· Potrebno je osigurati pristup do lomnih točaka međa katastarske čestice (ukloniti raslinje i sl.) 
· Ako čvrste međe već postoje:
· Međe koje su definirane već postojećim objektima (npr. ograda, kuća, pomoćni ili gospodarski objekt) potrebno je samo adekvatno označiti; pri dnu objekta, u dužini cca 10 cm, povuče se okomita crta uočljivom vodootpornom bojom, preporučuje se upotreba uljane boje – crvena, žuta ili plava
· Ako čvrste međe ne postoje:
· Ukopavanjem u zemlju armirano – betonskog stupića dimenzija 10x10x50 cm, na način da viri iz zemlje cca 10 – 15 cm
· Ukopavanjem u zemlju prirodnog kamena koji ima približni oblik i veličinu kao stupić
· Postavljanjem u zemlju posebno izrađene međne oznake od metala i plastike (geodet na terenu osigurava ove plastične oznake)

6. ŠTO AKO SE NE SLAŽEM SA SUSJEDOM OKO MEĐE?
· U slučaju sporne međe obilježavaju se lomne točke oba tijeka sporne međe te se oba tijeka sporne međe prikazuju na skici izmjere. Spor oko međe rješava nadležni sud posebnim postupkom.
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7. ŠTO TREBA PONIJETI NA ZAKAZAN TERMIN OBILJEŽAVANJA? 
U zakazanom terminu prikupljaju se podaci o vlasniku – ime i prezime/naziv, adresa prebivališta/sjedišta, OIB i kontakt te podaci o tijeku međa. Međe je potrebno obilježiti prije zakazanog termina obilježavanja. Na terenu se ne utvrđuje vlasništvo nad česticama već se prikupljaju podaci o svim osobama koje smatraju da na čestici polažu pravo vlasništva i druga stvarna prava.
8. ŠTO AKO SE NE MOGU ODAZVATI POZIVU?
Ako niste u mogućnosti odazvati se pozivu, na obilježavanje može doći i netko iz vaše obitelji ili druga osoba koja mora predočiti vaš OIB, adresu prebivališta i broj telefona te mora poznavati detalje o katastarskoj čestici čijem označavanju prisustvuje. U slučaju da nitko nije u mogućnosti odazvati se pozivu, najbolje je javiti se u terenski ured prije termina obilježavanja (lokacija, radno vrijeme i broj telefona nalaze se u pozivu) za dogovor o dostavljanju podataka.
9. ŠTO U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH UVJETA? 
U slučaju kiše ili lošeg vremena molimo potrebno se javiti izravno na lokaciju terenskog ureda ili telefonski broj terenskog ureda koji su navedeni u pozivu. 


Izvoditelj
Geoanda d.o.o, Ivekovićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Kontakt: 0996092314
E-mail: izmjera@geoanda.hr
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U tijeku je katastarska izmjera na vasem podrugju.

Doznaijte $to je obaveza
svakog vlasnika nekretnine!
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